Mit diesem Dokument stellt die Fachstelle Brandschutz der Gebäudeversicherung Bern eine Beispielvorlage zur Verfügung. Die Inhalte müssen für das Objekt angepasst werden. Ein Musterbeispiel für ein Mehrfamilienhaus finden Sie auf «Heureka» im Fachthema «Brandschutz richtig planen».

Brandschutzkonzept

«Objekt»

Datum:

Version:

Planungsphase:	Vorstudie

Objektname:

Objektadresse:

Bauherr:

Projektverfasser:

Verfasser Brandschutz-:

konzept:

Umfang:	Anzahl Seiten

Verteiler:	Bauherrschaft

Gesamtleiter/QS-Verantwortlicher Brandschutz

Inhaltsverzeichnis

1	Grundlagen	3

1.1	Objekteigenschaften	3

1.2	Die wichtigsten Punkte des Brandschutzkonzeptes sind:	3

1.3	Gebäudedaten	3

2	Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz	3

3	Vorbeugender baulicher Brandschutz	4

3.1	Verwendung von Baustoffen	4

3.1.1	Gebäudeausbau	4

3.1.2	Gebäudehülle	5

3.2	Tragwerk	6

3.3	Brandabschnittsbildende Bauteile	7

3.4	Installationskonzept	8

3.5	Flucht- und Rettungswege	9

4	Technischer Brandschutz	10

5	Kenntnisnahme der Bauherrschaft	10

6	Die wichtigsten Änderungen bei nachgeführten Dokumenten	11

7	Sonstige Abkürzungen	11

8	Anhang	11

Grundlagen

Objekteigenschaften

Objektadresse:

Objektname:

Bauherrschaft:

Projektverfasser:

Zuständige Behörde:

Die wichtigsten Punkte des Brandschutzkonzeptes sind:

Gebäudedaten

Gebäudedaten	Objekt
Gebäudehöhenkategorie
Anzahl Vollgeschosse über Terrain
Anzahl Vollgeschosse unter Terrain
Geschossfläche (ohne Balkone)
Dachart
Nutzung
Zugänglichkeit Feuerwehr
Löschwasserversorgung
Abstand zum Nachbargebäude
äusserste Schicht Nachbargebäude

Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz

Grundlage: BSR 12-15

Vorbeugender baulicher Brandschutz

Verwendung von Baustoffen

Gebäudeausbau

Grundlage: BSR 14-15
Beschreibung	Anforderung	Ausführung	Bemerkungen RF 1 = kein Brandeintrag RF 2 = geringer Brandeintrag RF 3 = zulässiger Brandeintrag cr = kritisches Verhalten
Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen: Fluchtwege
Treppenanlagen (Vertikale Fluchtwege)
Wand- und Deckenbekleidung
Bodenbeläge auf Treppen
Treppen- und Podestkonstruktionen
Treppenhandläufe
lineare tragende Bauteile (z.B. Sparren, Dachpfetten)
Korridore (horizontale Fluchtwege)
Wand- und Deckenbekleidung
Bodenbeläge im Korridor
Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen: Innenausbau
Technikräume
Wand- und Deckenbekleidung
Bodenbeläge
Innenräume
Wandbekleidung
Deckenbekleidung
Bodenbeläge

Gebäudehülle

Grundlage: BSR 14-15
Beschreibung	Anforderung	Ausführung	Bemerkungen RF 1 = kein Brandeintrag RF 2 = geringer Brandeintrag RF 3 = zulässiger Brandeintrag cr = kritisches Verhalten PIR = Polyiso-Hartschaum EPS = Expandiertes Polysryrol
Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen: Aussenwandbekleidungssysteme
Aussenwände
Aussenwandbekleidung
Wärmeschicht / Zwischenschicht
Dach
Schichtenaufbau für Variante
Oberste Schicht
Abdichtung / Unterdach
Wärmedämmung

Tragwerk

Grundlage: BSR 15-15
Bauteile	Anforderung	Ausführung	Bemerkungen R =Tragfähigkeit E = Raumabschluss I = Wärmedämmung
-1. Untergeschoss
Decken
tragende Wände
tragende Stützen
tragende Unterzüge
Erdgeschoss
Decken
tragende Wände
tragende Stützen
tragende Unterzüge
1. Obergeschoss
Decken
tragende Wände
tragende Stützen
tragende Unterzüge
Dachgeschoss
Dach
tragende Wände
tragende Stützen
tragende Unterzüge

Brandabschnittsbildende Bauteile

Grundlage: BSR 15-15
Bauteile	Anforderung	Ausführung	Bemerkungen R =Tragfähigkeit E = Raumabschluss I = Wärmedämmung RF 1 = kein Brandeintrag
Brandabschnitte gemäss Brandschutzpläne:
-1. Untergeschoss
Türen
Innenwände
Treppenhauswände
Erdgeschoss
Türen
Innenwände
Treppenhauswände
1. Obergeschoss
Türen
Innenwände
Treppenhauswände
Dachgeschoss
Türen
Innenwände
Treppenhauswände

Installationskonzept

Grundlage: BSR 15-15
Beschreibung	Anforderung	Ausführung	Bemerkungen E = Raumabschluss I = Wärmedämmung RF 1 = kein Brandeintrag RF 2 = geringer Brandeintrag RF 3 = zulässiger Brandeintrag cr = kritisches Verhalten
Konzeptbeschreibung:
Installationsschächte
Anforderung Schachtwände über Terrain
Abschottungen bei Durchdringungen der Schachtwände
Revisionsöffnungen
Rohrisolationen und Ummantelungen
Innere Dachwasser- und Abwasserleitungen
Wasserleitungen
Lüftungsleitungen
horizontale Unterteilungen in Deckenebene zwischen UG bis DG
Offen geführte Leitungen
Abschottungen bei Durchdringungen von Brandabschnitten
Brandschutzmanschetten für Rohrleitungen (nicht für Baustoff RF 1)
Rohrisolationen und Ummantelungen
Innere Dachwasser- und Abwasserleitungen
Wasserleitungen
Lüftungsleitungen

Flucht- und Rettungswege

Grundlage: BSR 16-15
Beschreibung	Anforderung	Ausführung	Bemerkungen
Anzahl vertikale Fluchtwege
Anzahl Treppenanlagen oder Ausgänge direkt ins Freie
Gesamtlänge von Fluchtwegen [m]
für nur eine Fluchtrichtung
zwei oder mehr Fluchtrichtungen
Fluchtweglänge in der Nutzungseinheit [m]
max. Fluchtweglänge in der Nutzungseinheit
Breite und Höhe von Fluchtwegen [m]
Mindestbreite horizontaler Fluchtweg
lichte Durchgangshöhe von horizontalen Fluchtwegen
Mindestbreite von gradläufigen Treppen inkl. Podeste
lichte Durchgangsbreite von Türen
lichte Durchgangshöhe von Türen

Technischer Brandschutz

Grundlage: BSR 17-15 Grundlage: BSR 18-15 Grundlage: BSR 19-15	Grundlage: BSR 20-15 Grundlage: BSR 21-15 Grundlage: BSR 22-15
Beschreibung	Anforderung	Ausführung	Bemerkungen HFL = Handfeuerlöscher
Rettungszeichen
Sicherheitsbeleuchtung
Wasserlöschposten
Handfeuerlöscher
Sprinkleranlage
Brandmeldeanlage
Rauch- und Wärmeabzugsanlage vertikaler Fluchtweg (Treppenhaus)
Blitzschutzanlage

Kenntnisnahme der Bauherrschaft

Die Bauherrschaft hat Kenntnis genommen vom Brandschutzkonzept und den erforderlichen Brandschutzmassnahmen.

Ort, Datum	Ort, Datum

Bauherr	QS-Verantwortlicher

Die wichtigsten Änderungen bei nachgeführten Dokumenten

Die nachfolgende Zusammenfassung soll die wichtigsten Änderungen gegenüber der Version Nr. aufzeigen:

…

…

Sonstige Abkürzungen

R tt	tragendes Bauteil ohne raumabschliessende Funktion und ohne Wärmedämmung mit einer
Feuerwiderstandsdauer von mindestens tt Minuten

REI tt	Tragendes Bauteil mit raumabschliessender Funktion und mit Wärmedämmung mit	einer
Feuerwiderstandsdauer von mindestens tt Minuten

E tt	nicht tragendes Bauteil mit raumabschliessender Funktion mit einer

Feuerwiderstandsdauer von mindestens tt Minuten

EI tt	nicht tragendes Bauteil mit raumabschliessender Funktion und mit Wärmedämmung mit einer
Feuerwiderstandsdauer von mindestens tt Minuten

BSR	Brandschutzrichtlinie

BSN	Brandschutznorm

MFH	Mehrfamilienhaus

PLZ	Postleitzahl
QSS	Qualitätssicherungsstufe

QS	Qualitätssicherung

UG	Untergeschoss

EG	Erdgeschoss

OG	Obergeschoss

DG	Dachgeschoss

Anhang

Brandschutzpläne

…

…