Mit diesem Dokument stellt die Fachstelle Brandschutz der Gebäudeversicherung Bern eine Beispielvorlage zur Verfügung. Die Inhalte müssen für das Objekt angepasst werden. Ein Musterbeispiel für ein Mehrfamilienhaus finden Sie auf «Heureka» im Fachthema «Brandschutz richtig planen».

Brandschutznachweis

«Objekt»

Datum:

Version:

Planungsphase:	Projektierung

Objektname:

Objektadresse:

Bauherr:

Projektverfasser:

Verfasser Brandschutz-:

nachweis:

Umfang:	Anzahl Seiten

Verteiler:

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3

1.1	Objekteigenschaften	3

2	Qualitätssicherung im Brandschutz	3

3	Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz	3

4	Verwendung von Baustoffen	4

5	Brandschutzabstände	5

6	Tragwerk und Brandabschnitte	5

7	Flucht und Rettungswege	6

8	Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung	6

9	Löscheinrichtungen	7

10	Wärmetechnische Anlagen	7

11	Unterschriften	7

12	Die wichtigsten Änderungen bei nachgeführten Dokumenten	8

13	Anhang	8

Allgemeines

Objekteigenschaften

Objektadresse:

Objektname:

Bauherrschaft:

Projektverfasser:

Zuständige Behörde:

Qualitätssicherung im Brandschutz

Grundlage: BSR 11-15
Massnahmen zur Sicherstellung QS QSS = Qualitätssicherungsstufe QS = Qualitätssicherung	Nachweis gemäss: BSR = Brandschutzrichtlinie
Qualitätssicherungsstufe Nutzung:	- BSR 11-15 «Qualitätssicherung im Brandschutz» Ziffer 3.3.1
Qualitätssicherungsstufe Teilbereiche:	- BSR 11-15 «Qualitätssicherung im Brandschutz» Ziffer 3.4.1
QS-Verantwortlicher Brandschutz:	- BSR 11-15 «Qualitätssicherung im Brandschutz» Ziffer 5.1.2-
Sicherstellung der Qualitätssicherung Brandschutz:

Brandverhütung und organisatorischer Brandschutz

Grundlage: BSR 12-15
Massnahmen	Umsetzung der Massnahmen gemäss:
Organisatorische Massnahmen:
Brandverhütung auf der Baustelle:

Verwendung von Baustoffen

Grundlage: BSR 14-15
Bauteil	Vorhandene Brandverhaltensgruppe RF1 = kein Brandeintrag RF2 = geringer Brandeintrag RF3 = zulässiger Brandeintrag cr = kritisches Verhalten	Nachweis gemäss: VKF = Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen STP = Stand der Technik Papiere
Bedachung gemäss Variante x
Oberste Schicht Dach
Abdichtung/Unterdach
Wärmedämmung
Aussenwandbekleidungssystem
Äusserste Schicht
Wärmedämmschicht
Fluchtwege
Wand- und Deckenbekleidungen
Bodenbeläge
Innenräume
Wand- und Deckenbekleidungen
Bodenbeläge

Brandschutzabstände

Grundlage: BSR 15-15
Abstand eingehalten	Abstand nicht eingehalten	vorh. Distanz zum Nachbargebäude	Variante der Ersatzmassnahme	Bemerkungen

Tragwerk und Brandabschnitte

Grundlage: BSR 15-15
Bauteil	Vorhandener Feuerwiderstand R =Tragfähigkeit E = Raumabschluss I = Wärmedämmung	Nachweis gemäss:
UG	EG	1.OG	DG
Tragwerk
Brandabschnittsbildende Geschossdecken
Brandabschnittsbildende Wände
Fluchtweg vertikal
Brandschutzabschlüsse (Türen, Tore)

Flucht und Rettungswege

Grundlage: BSR 16-15
Bauteil UG = Untergeschoss	Vorhandene Abmessungen	Nachweis gemäss:
Fluchtweglängen
Türen in Fluchtwegen
Treppen vertikale Fluchtwege

Kennzeichnung von Fluchtwegen Sicherheitsbeleuchtung

Grundlage: BSR 17-15
Bauteil EG = Erdgeschoss UG = Untergeschoss	Nachweis gemäss:
Vertikale Fluchtwege

Löscheinrichtungen

Grundlage: BSR 18-15
Lage EG = Erdgeschoss	Nachweis gemäss:

Wärmetechnische Anlagen

Grundlage: BSR 24-15
Angaben KW = Kilowatt	Nachweis gemäss: VKF = Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen RF 1 = kein Brandbeitrag E = Raumabschluss I = Wärmedämmung
Angaben Heizsystem:
Angaben Abgasanlange:

Unterschriften

Die Bauherrschaft hat Kenntnis genommen vom Brandschutznachweis und den erforderlichen Brandschutzmassnahmen.

Ort, Datum	Ort, Datum

Bauherr	QS-Verantwortlicher

Die wichtigsten Änderungen bei nachgeführten Dokumenten

Die nachfolgende Zusammenfassung soll die wichtigsten Änderungen gegenüber der Version Nr. aufzeigen:

Keine Veränderungen da Version Nr. die erste Fassung ist.

…

…

Anhang